|  |  |
| --- | --- |
| NITECORE ©Абсолютный мировой эксперт в области фонарей! | TUBE UV Руководство пользователя |
| **Функциональные возможности*** Легкий вес и удобная конструкция
* Оптимальное соотношение цена/качество, возможность проверки удостоверений личности, считывания признаков подлинности и активации флуоресцентного свечения
* Ультрафиолетовый светодиод мощностью 500 мВт, с длиной волны – 365 нм
* Встроенная интеллектуальная схема зарядки Li-ion аккумуляторных батарей (посредством разъема micro-USB)
* Встроенная Li-ion аккумуляторная батарея обеспечивает время работы до 1 часа
* Кнопка-выключатель позволяет легко управлять фонарем одной рукой
* Выполнен из прочного поликарбоната
* Двойное металлическое кольцо для ключей выдерживает вес до 77 фунтов (35 кг)
* Ударопрочность до 1,5 метров

**Размеры**2,18” x 0,82” x 0,35” (55,5 мм x 21 мм x 9 мм)**Масса**0,32 унции (9 г.) (с батареей)**Дополнительная комплектация**Кольцо для ключей**Инструкция по эксплуатации****Включение/выключение**Нажмите на выключатель для включения УФ-подсветки; нажмите на выключатель еще раз для выключения УФ-подсветки**Блокировка/Разблокировка**Нажмите и удерживайте выключатель в течение трех секунд. Фонарь Tube UV будет заблокирован после вспышки светодиода, во избежание случайного включения при переноске. Для разблокировки еще раз нажмите и удерживайте выключатель в течение трех секунд.**Зарядка батарей**1. Подключение: подключите один конец USB-кабеля к входному USB-разъему фонаря Tube UV (в боковой части), а другой конец – к источнику питания (переходнику USB, ПК или к другому стандартному выходному USB-разъему).
 | 1. Индикатор зарядки: встроенный в фонарь индикатор заряда батареи будет непрерывно гореть в процессе зарядки, и погаснет после полной зарядки Tube UV.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** фонарь необходимо зарядить, если его световой луч тускнеет, либо фонарь не реагирует на нажатие кнопок.**ОСТОРОЖНО**1. БЕРЕГИТЕ Tube UV от детей. Фонарь – не игрушка.
2. НЕ направляйте УФ-луч на кожу. Длительное воздействие УФ-излучения может нанести вред коже.
3. НЕ смотрите на источник УФ-излучения. Длительное воздействие УФ-излучения может нанести вред глазам.

**Гарантийное обслуживание**Качество всей продукции NITECORE гарантируется. Любые бракованные/неисправные изделия могут быть бесплатно отремонтированы в срок 12 месяцев с момента приобретения. По истечении 12 месяцев вступает в силу ограниченная гарантия, покрывающая стоимость работ и технического обслуживания, но не включающая в себя стоимость запасных частей и дополнительных принадлежностей.Гарантия аннулируется в следующих случаях:1. Изделие (-я) разобрано, восстановлено, либо в его конструкцию внесены изменения неуполномоченными лицами.
2. Изделие (-я) повреждено в результате неосторожного использования/использования не по назначению.

Для получения свежей информации о продукции и услугах NITECORE©, обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE©, либо вышлите e-mail по адресу service@nitecore.com.Все изображения, текстовая информация и утверждения, изложенные в настоящем документе, используются исключительно в справочных целях. В случае несоответствия данной инструкции информации, изложенной на веб-сайте www.nitecore.com, информация с официального веб-сайта имеет преимущественную силу. Компания Sysmax Industry Co. Ltd. оставляет за собой право истолковывать и изменять содержание настоящего документа в любое время без предварительного уведомления.Ищите нашу группу в facebook: NITECORE FlashlightsSysmax Industry Co. Ltd.Тел.: +86-20-83862000Факс: +86-20-83882723E-mail: info@nitecore.comВеб-сайт: [www.nitecore.com](http://www.nitecore.com)Адрес: 510600, Китай, Гуанчжоу, Ист Донгфенг Роуд, 850, Glorious Tower, каб.1401-03.Наши контакты.Москва, Пятницкое шоссе д18ТК Митинский Радиорынок, (павильоны 33/583) Веб.сайт:  www.nitecore.com.ruЭл.почта: info@nitecore.com.ru Тел.роз: 8(495)660-17-98Ищите нашу группу в facebook: Nitecore Россия@NITECORERUSSIA |
| Спасибо за приобретение продукции NITECORE! |