**Руководство пользователя LR40**

**Об устройстве**

* Многофункциональный походный фонарь с перезаряжаемым аккумулятором и USB-C портом
* 3 источника света и 1 специальный режим с выходной мощностью до 100 люмен и плавным регулированием яркости
* Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью в 4000 мАч
* Встроенная интеллектуальная схема зарядки и разрядки литий-ионного аккумулятора, которая также может использоваться в качестве источника питания
* Входной порт USB-C и выходной порт USB-A
* Дужка, расположенная сверху, идеально подходит для использования фонаря в различных условиях

**Характеристики**

Размеры: 117 мм x 96 мм x 96 мм (4.61" x 3.78" x 3.78") (без учета дужки)

Вес: 222 г (7.83 унции) (без учета комплектующих)

Комплектующие: зарядный кабель USB-C

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим освещения | Теплое освещение | Белое освещение |  Теплое белое освещение | Красное освещение (SOS) |
| Яркость | Минимум | Максимум | Минимум | Максимум | Минимум | Максимум | / |
| 15 люмен | 80 люмен | 15 люмен | 50 люмен | 10 люмен | 100 люмен | 10 люмен |
| Время работы | 45 ч | 15 ч | 38 ч | 10 ч | 65 ч | 8 ч | / |

**Примечание:** приведенныеданные получены при использовании встроенного литий-ионного аккумулятора (4000 мАч, 3,7 В) в лабораторных условиях. Поэтому при эксплуатации данные могут отличаться от приведенных вследствие использования аккумулятора иного типа, а также отличных условий окружающей среды.

**Функция зарядки**

**Подключение к внешнему источнику питания:** используйте USB-кабель для подключения устройства к USB-адаптеру / блоку питания / любому другому зарядному устройству с USB-портом (выход блока питания: 5 В ⎓ 1 А), чтобы начался заряд. Время зарядки составляет около 4 часов.

**Сообщение уровня заряда:** во время зарядки синие индикаторы будут медленно мигать, сообщая таким образом пользователю уровень заряда. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, синие индикаторы начнут беспрерывно гореть. (Функция освещения доступна во время зарядки.)

**Инструкция по эксплуатации**

**Включение / выключение**

**Включение:** когда фонарь выключен, зажмите и удерживайте переключатель в течение 2 секунд, чтобы включить теплое освещение.

**Выключение:** когда фонарь включен, зажмите и удерживайте переключатель в течение 2 секунд, чтобы выключить его.

**Переключение между источниками света**

При включенном фонаре кратковременно нажимайте на переключатель, чтобы переключаться между следующими источниками света: теплое освещение — белое освещение — теплое белое освещение — красное освещение (SOS).

**Регулирование яркости**

При включенном фонаре крутите ручку переключателя для плавного регулирования яркости.

**Зарядка внешнего устройства**

Благодаря выходу USB-A фонарь LR40 можно использовать в качестве источника питания для зарядки внешних устройств.

**Подключение к внешнему устройству:** посредством USB-кабеля подключите внешнее USB-устройство к выходному порту USB-A, чтобы начать зарядку.

**Сообщение уровня разряда:** в процессе разрядки синие индикаторы начнут беспрерывно гореть. (Выходное напряжение: 5 В; выходной ток: максимум 1 А)

**Определение уровня заряда**

При выключенном фонаре кратковременно нажмите на ручку переключателя, и соответствующие индикаторы питания, находящиеся рядом с ним, загорятся, сообщая таким образом уровень заряда аккумулятора.

|  |  |
| --- | --- |
| **Состояние индикаторов** | **Уровень заряда** |
| 4 беспрерывно горят | Приблизительно 100% |
| 3 беспрерывно горят | Приблизительно 75% |
| 2 беспрерывно горят | Приблизительно 50% |
| 1 беспрерывно горит | Приблизительно 25% (пожалуйста, поставьте устройство на зарядку как можно скорее) |

 **Меры предосторожности**

1. ВНИМАНИЕ! Возможно опасное излучение! Не направляйте луч света фонаря в глаза! Иначе это может нанести им серьезный вред.
2. Нагревание устройства во время зарядки и разрядки устройства является нормальным явлением.
3. Не погружайте устройство в воду.
4. Не держите устройство близко к огню, а также не помещайте его в условия с высокой температурой.
5. НЕ роняйте, не ударяйте, не бросайте и не трясите устройство, так как это может привести к повреждению внутренних компонентов.
6. НЕ разбирайте устройство и не вносите изменений в его конструкцию самостоятельно, так как это навредит устройству и приведет к аннулированию гарантии. Пожалуйста, обратите внимание на раздел гарантийного обслуживания для получения более подробной информации.
7. Пожалуйста, не забывайте заряжать устройство каждые 3 месяца, если не планируете им пользоваться длительное время.
8. Утилизируйте устройство / аккумуляторы в соответствии с действующим местным законодательством и правилами.

**Гарантийное обслуживание**

Вся продукция NITECORE® обладает гарантией. При наличии у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дистрибьютора в течение 15 дней со дня покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 24 месяцев со дня покупки. По прошествии 24 месяцев начинает действовать ограниченная гарантия, которая покрывает стоимость работы и обслуживания, но не распространяется на оплату комплектующих и запасных частей.

Гарантия аннулируется, в случае если:

1. продукция была сломана, реконструирована или модифицирована неофициальными лицами

2. продукция была повреждена вследствие неправильного использования

За последней информацией о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com

※ Все изображения, тексты и утверждения, указанные в данном руководстве пользователя, предназначены только для справочных целей. В случае возникновения каких-либо расхождений между данным руководством и информацией, указанной на сайте www.nitecore.com, компания Sysmax Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право интерпретировать и изменять содержание данного документа в любое время без предварительного уведомления.