**Руководство пользователя EMR20**

|  |
| --- |
| **⚠ ВНИМАНИЕ** |
| **Полностью ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.****Этот продукт предназначен для пользования только взрослыми людьми. Устройство не является игрушкой.** |

**Об устройстве**

EMR20 разработан специально для применения за пределами дома, например на работе на свежем воздухе, в походе, на рыбалке, во время треккинга и так далее.



**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Вход | 5 В ⎓2.4 А / 9 В ⎓ 2А (МАКСИМУМ 18 Вт) |
| Выход | 5 В ⎓ 2.4 А / 9 В ⎓ 2 А / 12 В ⎓ 1.5 А (МАКСИМУМ 18 Вт) |
| Номинальная энергоемкость | 6,400 мАч 5 В (ТИП 1А) |
| Энергоемкость | 10,000 мАч 36 Вт⋅ч |
| Температура нагрева | 125℃ / 257℉ МАКСИМУМ |
| Режимы | Режим «В помещении»: 11-футовая защитная зона |
| Режим «На улице»: 16-футовая защитная зона |
| Размеры | 135 мм x 48.8 мм x 31 мм (5.3" x 1.9" x 1.2") (без учета комплектующих) |
| Вес | 227 г ± 5 г (8 унций ± 0.1 унции) (без учета комплектующих) |
| Комплектующие | Теплоизоляционная защита, кабель для зарядки USB-C, 10 пластинок от комаров |
| Рейтинг защиты от влаги | IPX5 |

**Зарядка**

**Подключение к внешнему источнику питания**

Используйте USB-кабель для подключения устройства к внешнему источнику питания (например, USB-адаптеру, блоку питания или другому зарядному устройству с USB-портом), чтобы начался заряд. (Вход: 5 В = 2 А / 9 В = 2 А)

**Примечание:** Защиту от комаров можно включить во время зарядки.

**Инструкция по эксплуатации**

* **Включение:** если EMR20 находится в выключенном состоянии, быстро нажмите и отпустите, а затем зажмите и долго удерживайте кнопку питания, пока все 4 индикатора не загорятся один за другим, что будет означать активацию функцию защиты от комаров. Затем зеленый индикатор под кнопкой питания начнет беспрерывно гореть, указывая на нахождение устройства в режиме «В помещении» (режим, который включается по умолчанию).
* **Выключение:** если EMR20 находится в работающем состоянии, зажмите и долго удерживайте кнопку питания, пока все 4 индикатора не погаснут один за другим, что будет означать выключение функции защиты от комаров.
* **Переключение между режимами:** когда функция защиты от комаров активирована, кратковременно нажимайте на кнопку питания, чтобы переключаться между режимом «В помещении» и режимом «На улице». Если под кнопкой питания беспрерывно горит синий индикатор, то EMR20 находится в режиме «На улице». Если же беспрерывно горит зеленый индикатор, то EMR20 находится в режиме «В помещении».

**Определение уровня заряда**

* Зажмите и быстро отпустите кнопку питания, затем загорятся индикаторы, сообщающие уровень заряда. Когда последний индикатор начинает мигать, EMR20 необходимо поставить на зарядку, так как это означает низкий уровень заряда.
* Во время зарядки индикаторы питания будут мигать, сообщая уровень заряда. Все 4 индикатора начнут беспрерывно гореть, когда устройство полностью зарядится.

|  |  |
| --- | --- |
| Состояние индикаторов | Уровень заряда |
| 4 беспрерывно горят | Приблизительно 100% |
| 3 беспрерывно горят | Приблизительно 75% |
| 2 беспрерывно горят | Приблизительно 50% |
| 1 беспрерывно горит | Приблизительно 25% |
| 1 мигает | Почти полностью разряжен (пожалуйста, зарядите устройство как можно скорее) |

**Эксплуатация EMR20**

1. При нахождении устройства в выключенном состоянии вставьте 1 пластинку от комаров в область ее размещения.

2. Включите функцию защиты от комаров

3. Защита будет обеспечена через 10 минут после активации функции.

4. По окончании использования зажмите и долго удерживайте кнопку питания, чтобы отключить данную функцию. Пожалуйста, убирайте устройство, лишь когда убедитесь в том, что оно полностью охладилось.

**Примечание:** размер пластинки от комаров от NITECORE: 34 мм х 48 мм / 1,34 "х 1,89" (до 6 часов каждая)

**Замена пластинки от комаров**

Убедитесь, что устройство выключено и охлаждено. Вставьте новую пластинку от комаров, выталкивая уже использованную.

**Размещение EMR20**

* При наличии ветра поместите EMR20 с наветренной стороны от зоны действия средства.
* НЕЛЬЗЯ ничем накрывать EMR20 во время работы устройства.
* Рекомендуется использовать несколько EMR20 вместе для создания большей зоны защиты.

**Зарядка внешнего устройства**

**USB-выход:** благодаря наличию USB-выхода EMR20 можно использовать в качестве источника питания для зарядки внешних устройств.

**Подключение к внешнему устройству:** Используйте USB-кабель для подключения внешнего USB-устройства к USB-порту, чтобы начать зарядку.

**Примечание:** USB-выход автоматически выключится для обеспечения защиты аккумулятора в случае, если его напряжение окажется низким.

**Хранение и транспортировка**

* Хранить продукт в проветриваемых и сухих помещениях при комнатной температуре.
* Заряжайте устройство каждые 3 месяца, если не пользуетесь им длительное время.

**Меры предосторожности**

1. Пожалуйста, установите теплоизоляционную защиту при использовании устройства, чтобы избежать ожогов.

2. Продукт предназначен для использования взрослыми. Храните продукт в недоступном для детей месте.

3. Дети в возрасте до 16 лет должны находиться под присмотром взрослых при использовании этого устройства во избежание ожогов и других несчастных случаев.

4. НЕ оставляйте устройство без присмотра во время его работы. Прекратите его использование при обнаружении малейших признаков неисправности.

5. НЕЛЬЗЯ помещать устройство в воду.

6. НЕ помещайте пальцы, металлы или посторонние предметы в устройство во избежание несчастных случаев или повреждений.

7. НЕ используйте устройство в замкнутом пространстве.

8. Прекратите использование устройства и немедленно утилизируйте его в случае, если в аккумуляторе есть какие-либо утечки, запах или деформация.

9. НЕ подвергайте устройство воздействию температуры выше 60°C (140℉) в течение длительного времени.

10. НЕ разбирайте и не модифицируйте устройство сами, так как это приведет к аннулированию гарантии. Пожалуйста, обратите внимание на раздел гарантийного обслуживания для получения более подробной информации.

**Гарантийное обслуживание**

Вся продукция NITECORE® обладает гарантией. При наличии у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дистрибьютора в течение 15 дней со дня покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 12 месяцев со дня покупки. По прошествии 12 месяцев плата за комплектующие, запасные части и доставку ложится на вас.

Гарантия аннулируется, в случае если:

1. продукция была сломана, реконструирована или модифицирована неофициальными лицами

2. продукция была повреждена вследствие неправильного использования

За последней информацией о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com

※ Товарные знаки и изображения продукции, указанные в данном руководстве пользователя, предназначены только для справочных целей. Авторские права принадлежат их законным владельцам.

※ Все изображения, тексты и утверждения, указанные в данном руководстве пользователя, предназначены только для справочных целей. В случае возникновения каких-либо расхождений между данным руководством и информацией, указанной на сайте www.nitecore.com, компания Sysmax Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право интерпретировать и изменять содержание данного документа в любое время без предварительного уведомления.