**01 Обзор продукта**

Благодарим вас за покупку прецизионной отвертки HOTO 24-в-1. Внимательно прочтите это руководство перед эксплуатацией и сохраните его для дальнейшего пользования.

**02 Правила пользования**

**Хранение насадок для отверток**

• Магнитная защелка для битов отвертки находится в слоте хранилища битов.

* Держа отвертку за стержень рукоятки, снимите торцевую крышку, чтобы открыть хранилище битов отвертки.
* После помещения бита обратно в хранилище нажмите и потяните по направлению с конца стержня рукоятки, хранилище вставится в корпус рукоятки с помощью магнитной защелки.

**Эксплуатация продукта**

* Бит отвертки может быть непосредственно вставлен в держатель бита для дальнейшей эксплуатации, также он может быть зафиксирован в держателе с помощью магнитов.
* Держа отвертку за стержень рукоятки, прокрутите ее по часовой стрелке, чтобы закрутить винт, прокрутите ее против часовой стрелки, чтобы ослабить и вытащить винт.

**03 Меры предосторожности**

• Хранилище битов отвертки можно отделить от стержня рукоятки

• При вкручивании и выкручивании винтов отвертка должна быть направлена перпендикулярно к объекту работы

• Пожалуйста, храните набор направлением вверх для обеспечения адсорбции

• Пожалуйста, не допускайте к разборке инструмента неавторизованных лиц

**04 Характеристики**

Модель: QWLSD004

Максимальный крутящий момент: 2 Н·м

Масса нетто: приблизительно 60 г

Размеры: 120 x 16.6 x 16.6 мм

Модель бита: C4 x L30mm двойные головки

T2 / T3 / T4 / T5H / T6H / T8H / T9H / T10H / H1.5 / H2.0 /

H2.5 / PH000 / PH00 / PH0 / PH1 / SL1.5 / SL2.0 / P2 / P5 /

TW1 / U2.6 / Y0.6 / W1.5 / ▲2.3

Производство: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.

Адрес: Building 45, No. 50 Moganshan Road, Putuo District, Shanghai

(Пояснение к иллюстрации)

1. Торцевая крышка
2. Хранилище битов отвертки
3. Стержень рукоятки
4. Держатель бита
5. Бит отвертки