
**Руководство пользователя EMR06**

|  |
| --- |
| **⚠** **ВНИМАНИЕ** |
| **Перед эксплуатацией полностью ознакомьтесь с руководством пользователя.**  Устройство предназначено для эксплуатации исключительно взрослыми людьми. Продукт не является игрушкой. |

**Об устройстве**

EMR06 разработан специально для использования за пределами дома, например для работы на улице, походов, рыбалки, трекинга и т.д.



**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Вход | 5В⎓1А (5 Вт МАКС.) |
| Энергоемкость | 1800 мАч 6.66 Вт⋅ч |
| Номинальная энергоемкость | 1800 мАч, 5 В (ТИП 1А) |
| Температура нагрева | 130℃±5℃ / 266℉±41℉ МАКС. |
| Зона защиты | 16 футов |
| Размеры | 55 мм x 91.5 мм x 28.3 мм (2.17'' x 3.60'' x 1.11'') (без учета комплектующих) |
| Вес | 71 г ± 5 г (2.50 унции ± 0.1 унции) (без учета комплектующих) |
| Комплектующие | Зарядный кабель USB-C, 3 x пластинки противомоскитного репеллента, кронштейн типа MOLLE, ремешок |
| Водонепроницаемость | IPX5 |


**Зарядка**

**Подключение к источнику питания**

Для зарядки используйте USB-кабель для подключения устройства к внешнему источнику питания (например, USB-адаптеру, блоку питания или другому зарядному устройству). (Вход: 5В⎓1А).

* Если EMR06 в выключенном состоянии поставить на зарядку, индикатор питания начнет мигать зеленым, информируя таким образом пользователя.
* Когда EMR06 будет полностью заряжен, индикатор питания начнет беспрерывно гореть зеленым.

**Примечание.** При использовании функции защиты от комаров во время зарядки устройства индикатор питания будет беспрерывно гореть синим, при этом он также будет мигать зеленым, сообщая таким образом о статусе зарядки.



**Функция защиты от комаров**

**• Включение:** если устройство выключено, кратковременно зажмите и затем долго удерживайте кнопку питания, чтобы активировать функцию защиты от комаров, после чего индикатор питания загорится синим и начнет беспрерывно гореть.

**• Выключение:** если устройство активировано, зажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы отключить функцию защиты от комаров, после чего индикатор погаснет.

**Определение уровня заряда**

Дважды нажмите на кнопку питания, и индикатор питания замигает зеленым, сообщая таким образом текущий уровень напряжения аккумулятора (±0,1 В). Например, если напряжение аккумулятора составляет 3,7 В, индикатор питания мигнет зеленым 3 раза, после чего последует пауза в 1 секунду и еще 7 миганий.

**Примечание.** Когда EMR06 находится во включенном состоянии, при низком заряде аккумулятора индикатор начинает быстро мигать.

****

**Эксплуатация EMR06**

1. Когда EMR06 находится в выключенном состоянии, вставьте 1 противомоскитную пластинку в зону ее размещения.

2. Сначала кратковременно нажмите на кнопку питания, а затем зажмите ее и удерживайте, чтобы активировать функцию защиты от комаров.


3. Зона защиты будет создана в течение 10 минут.

4. По завершении эксплуатации зажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы отключить функцию защиты от комаров. Пожалуйста, убирайте EMR06, лишь убедившись в том, что устройство окончательно остыло.

**Примечание.** Размер пластинки противомоскитного репеллента от NITECORE: 34 мм x 48 мм / 1.34'' x 1.89'' (каждая обеспечивает до 6 часов защиты).

**Замена пластинки противомоскитного репеллента**

Убедитесь в том, что EMR06 находится в выключенном состоянии, а также успело охладиться. Вставляйте новую пластину, параллельно выталкивая таким образом использованную.



**Расположение EMR06**

· При наличии ветра поместите EMR06 с наветренной стороны от зоны действия противомоскитного средства

· НИЧЕМ НЕ накрывайте EMR06 во время работы устройства.

· Рекомендуется использовать несколько EMR06 вместе для создания большей зоны защиты.

**Меры предосторожности**

1. Устройство предназначено для использования взрослыми. Обеспечьте хранение устройства и его комплектующих в недоступном для детей месте.
2. Дети в возрасте до 16 лет должны находиться под присмотром взрослых при использовании этого устройства во избежание ожогов и других несчастных случаев.
3. Не оставляйте устройство в работающем состоянии без присмотра. Прекратите использовать устройство при обнаружении каких-либо признаков его неисправности.
4. НЕ прикасайтесь к области нагрева, если активирована функция защиты от комаров.
5. Когда продукт не находится в эксплуатации, пожалуйста, храните его в сухом месте при обычной комнатной температуре.
6. Пожалуйста, не забывайте заряжать устройство каждые 3 месяца, если оно не используется в течение длительного времени.
7. НЕЛЬЗЯ помещать устройство в воду.
8. НЕ помещайте пальцы, какие-либо металлические и прочие предметы в устройство во избежание несчастных случаев и повреждений.
9. НЕ используйте устройство в замкнутом пространстве.
10. Прекратите использование устройства и немедленно утилизируйте его в случае, если в аккумуляторе обнаружены течь или запах, а также при его деформации.
11. НЕ подвергайте устройство воздействию температуры выше 60°C (140℉) в течение длительного времени.
12. НЕ разбирайте устройство и НЕ меняйте ничего в его конструкции, так как это приведет к аннулированию гарантии. Пожалуйста, обратите внимание на раздел гарантийного обслуживания для получения более подробной информации.
13. Утилизируйте устройство / аккумуляторы в соответствии с действующим местным законодательством и установленными правилами.

**Гарантийное обслуживание**

Вся продукция NITECORE® обладает гарантией. При наличии у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дистрибьютора в течение 15 дней со дня покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 12 месяцев со дня покупки. По прошествии 12 месяцев плата за комплектующие, запасные части и доставку ложится на вас.

Гарантия аннулируется, в случае если:

1. продукция была сломана и / или в ее конструкцию были внесены изменения неофициальной (т.е. неуполномоченной) стороной

2. продукция была повреждена вследствие неправильного пользования

За последней информацией о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com

※ Товарные знаки и изображения продукции, приведенные в рамках данного руководства пользователя, предназначены только для справочных целей. Авторские права принадлежат их законным владельцам.

※ Все изображения, тексты и утверждения, приведенные в рамках данного руководства пользователя, предназначены только для справочных целей. В случае возникновения каких-либо расхождений между данным руководством и информацией, указанной на сайте www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право интерпретировать и изменять содержание данного документа в любое время без предварительного уведомления.