**Руководство пользователя EMR30**

|  |
| --- |
| **⚠ ВНИМАНИЕ** |
| **Перед эксплуатацией прочитайте полностью руководство пользователя.****Устройство предназначено для эксплуатации только взрослыми людьми. Продукт не является игрушкой.**  |

**Об устройстве**

EMR30 разработан специально для походов, рыбалки, занятий во дворе и так далее.

 

**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Вход | 5 В ⎓ 2.4 А / 9 В ⎓ 2 А (18 Вт МАКСИМУМ) |
| Выход | 5 В ⎓ 2.4 А / 9 ⎓ 2 А / 12 В ⎓ 1.5 А (18 Вт МАКСИМУМ) |
| Номинальная энергия | 6,400 мАч 5 В (ТИП 1А) |
| Энергоемкость | 10,400 мАч 37.44 Вт·ч МАКСИМУМ |
| Частота ультразвука | 40 кГц |
| Температура нагрева | 125°C / 257°F МАКСИМУМ |
| Режимы | Режим «В помещении»: зона защиты в 11 футов |
| Режим «На улице»: зона защиты в 20 футов |
| Размеры | 121 мм x Ø 93 мм (4.8" x Ø 3.7") (без учета комплектующих) |
| Вес | 576 г ± 5 г (20.3 унции ± 0.1 унции) (без учета комплектующих) |
| Комплектующие | Зарядный кабель USB-C, 10 пластинок от комаров |
| Сертификация защиты от влаги | IPX5 |



**Зарядка**

**Подключение к внешнему источнику питания**

Используйте USB-кабель для подключения устройства к внешнему источнику питания (например, USB-адаптеру, блоку питания или другому зарядному устройству с USB-портом), чтобы начался заряд. (Вход: 5 В = 2.4 А / 9 В = 2 А)

**Примечание:** стандартную защиту от комаров и ультразвуковую защиту можно включить во время зарядки.

**Инструкция по эксплуатации**

**Функция защиты от комаров**

* **Включение:** если функция защиты от комаров выключена, зажмите и удерживайте кнопку защиты от комаров, чтобы ее активировать, после чего синий индикатор под кнопкой защиты от комаров начнет беспрерывно гореть, сообщая таким образом о переходе в режим «На улице» (режим по умолчанию).
* **Выключение:** если функция защиты от комаров включена, зажмите и удерживайте кнопку защиты от комаров, чтобы она перестала работать, после чего соответствующий индикатор погаснет.
* **Переключение между режимами:** когда функция защиты от комаров включена, быстро нажимайте на кнопку защиты от комаров, чтобы переключиться между режимом «В помещении» и режимом «На улице».
* **Режим «На улице»:** в этом режиме синий индикатор под кнопкой защиты от комаров будет беспрерывно гореть, в то время как участки A и B будут одновременно нагреваться (максимальное время работы - 5 часов).
* **Режим «В помещении»:** в этом режиме зеленый индикатор будет беспрерывно гореть, в то время как зона нагрева автоматически перейдет на участок B после работы в течение 6 часов на участке A (максимальное время работы - 12 часов).

**Функция ультразвука**

* **Включение:** когда функция ультразвука выключена, зажмите и удерживайте кнопку ультразвука, чтобы активировать ее, после чего синий индикатор под кнопкой ультразвука начнет беспрерывно гореть.
* **Выключение:** когда функция ультразвука включена, зажмите и удерживайте кнопку ультразвука, чтобы она перестала работать, после чего соответствующий индикатор погаснет.
* **Примечание:** люди практически не слышат ультразвук (свыше 20,000 Гц).



**Хранение кабеля зарядки**

Верхняя крышка EMR30 предназначена для хранения зарядного кабеля, когда он не используется.

**Магнитная конструкция**

Благодаря магнитной конструкции верхнюю крышку можно закрепить сверху или снизу EMR30, чтобы ее не потерять.

**Состояние гибернации**

EMR30 перейдет в спящий режим, если порт USB-C не используется, а функция защиты от комаров и функция ультразвука отключены. В этом случае нажмите на любую кнопку, чтобы увидеть оставшийся заряд аккумулятора.

**Отображение уровня заряда**

* 4 индикатора питания показывают оставшийся заряд аккумулятора. Когда начинает мигать только 1 индикатор, EMR30 необходимо поставить на зарядку, поскольку это указывает на низкий уровень заряда.
* Во время зарядки индикаторы питания будут мигать, сообщая пользователю об уровне заряда. Когда устройство полностью зарядится, 4 индикатора питания начнут беспрерывно гореть.

|  |  |
| --- | --- |
| **Состояние индикаторов** | **Уровень заряда** |
| 4 беспрерывно горят | Почти 100% |
| 3 беспрерывно горят | Почти 75% |
| 2 беспрерывно горят | Почти 50% |
| 1 беспрерывно горит | Почти 25% |
| 1 мигает | Ниже 10% (Необходимо зарядить устройство как можно скорее) |

**Эксплуатация EMR30**

1. При нахождении устройства в выключенном состоянии вставьте 2 пластинки от комаров в область их размещения.

2. Длительное нажатие кнопки защиты от комаров активирует функцию защиты от комаров.

3. Защита будет обеспечена через 10 минут после активации функции.

4. По окончании использования зажмите и долго удерживайте кнопку защиты от комаров, чтобы отключить данную функцию. Пожалуйста, убирайте устройство, лишь когда убедитесь в том, что оно полностью охладилось.

**Примечание:** размер пластинки от комаров, производимой NITECORE: 34 мм x 48 мм / 1.34" x 1.89" (до 6 часов каждая)

**Замена пластинки от комаров**

Убедитесь, что устройство выключено и охлаждено. Вставьте новую пластинку от комаров, выталкивая уже использованную.

**Размещение EMR30**

* При наличии ветра поместите EMR30 с наветренной стороны от зоны действия средства.
* НЕЛЬЗЯ ничем накрывать EMR30 во время работы устройства.
* Рекомендуется использовать несколько EMR30 вместе для создания большей зоны защиты.

**Зарядка внешнего устройства**

**USB-выход:** благодаря наличию USB-выхода EMR30 можно использовать в качестве источника питания для зарядки внешних устройств.

**Подключение к внешнему устройству:** используйте USB-кабель для подключения внешнего USB-устройства к USB-порту, чтобы начать зарядку.

**Примечание:** USB-выход автоматически выключится для обеспечения защиты аккумулятора в случае, если его напряжение окажется низким.

**Хранение и транспортировка**

* Хранить продукт в проветриваемых и сухих помещениях при комнатной температуре.
* Заряжайте устройство каждые 3 месяца, если не пользуетесь им длительное время.

**Меры предосторожности**

1. Продукт предназначен для использования взрослыми. Храните продукт в недоступном для детей месте.

2. Дети в возрасте до 16 лет должны находиться под присмотром взрослых при использовании этого устройства во избежание ожогов и других несчастных случаев.

3. Не оставляйте устройство в работающем состоянии без присмотра. Прекратите использовать устройство при обнаружении каких-либо неисправностей.

4. НЕЛЬЗЯ помещать устройство в воду.

5. НЕ помещайте пальцы, металлы или посторонние предметы в устройство во избежание несчастных случаев или повреждений.

6. НЕ используйте устройство в замкнутом пространстве.

7. Прекратите использование устройства и немедленно утилизируйте его в случае, если в аккумуляторе есть какие-либо утечки, запах или деформация.

8. НЕ подвергайте устройство воздействию температуры выше 60°C (140℉) в течение длительного времени.

9. НЕ разбирайте устройство и не меняйте ничего в его конструкции, так как это приведет к аннулированию гарантии. Пожалуйста, обратите внимание на раздел гарантийного обслуживания для получения более подробной информации.

**Гарантийное обслуживание**

Вся продукция NITECORE® обладает гарантией. При наличии у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дистрибьютора в течение 15 дней со дня покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 12 месяцев со дня покупки. По прошествии 12 месяцев плата за комплектующие, запасные части и доставку ложится на вас.

Гарантия аннулируется, в случае если:

1. устройство было сломано или в его конструкцию были внесены изменения неуполномоченными на то лицами

2. продукция была повреждена вследствие неправильного использования

За последней информацией о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com

※ Товарные знаки и изображения продукции, указанные в данном руководстве пользователя, предназначены только для справочных целей. Авторские права принадлежат их законным владельцам.

※ Все изображения, тексты и утверждения, указанные в данном руководстве пользователя, предназначены только для справочных целей. В случае возникновения каких-либо расхождений между данным руководством и информацией, указанной на сайте www.nitecore.com, компания Sysmax Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право интерпретировать и изменять содержание данного документа в любое время без предварительного уведомления.